


Sokoły, dn. 23.07.2026r.


OGŁOSZENIE
	
Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na:
 „ Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209  w budynku Szkoły  Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach ” - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

[bookmark: _GoBack]Oferty na wykonanie prac remontowych wraz z kosztorysem ofertowym (załącznik nr 3) należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach  ul. Kościelna 5  w terminie do dnia 31.07.2026r.  do godziny 10:00.
Termin realizacji zamówienia od dnia 01.08.2026r. do 28.08.2026r.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075 lub osobiście w godzinach od 9.00 do 14.00.




OFERTA
Nazwa i adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………
			     ………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu:		…………………………………………………………………………………………………………..
Nr fax.:			…………………………………………………………………………………………………………..
NIP:			………………………………………………………………………………………………………….
REGON:		………………………………………………………………………………………………………….

Szkoła Podstawowa w Sokołach
ul. Kościelna 5
18-218 Sokoły

Nawiązując do ogłoszenia pn. „ Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209  w budynku Szkoły  Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach ” - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.


1. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót za cenę:

netto ……………………….zł (słownie złotych: …………………………………………………………………)

podatek VAT …………..% (słownie złotych: ……………………………………………………………….)

brutto: ……………………..zł (słownie złotych: ……………………………………………………………….)
2. Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 14.08.2019r.




……………………………………………
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do
występowania w imieniu oferenta)

Załącznik nr 2  do ogłoszenia  „ Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209  w budynku Szkoły  Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach ” - Przedmiar robót stanowiący załącznik do ogłoszenia z dnia 23.07.2026r.
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 Załącznik nr 3 do ogłoszenia  „ Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209  w budynku Szkoły  Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Sokołach ” – Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik do ogłoszenia z dnia 23.07.2026r.
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image5.jpg
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych szt.
d.3.2 0402-05 podtynkowych, natynkowych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
50| KNR4-03 Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych | szt.
d.3.2 1134-01 lub metalowym
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
51 KNNR 5 taczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.2 0306-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.3.2] 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do
10 A'i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw. Panel LED kaseton o wym. kpl.
d.3.2| 0514-06 60.0 x60.0 x 4.8 cm
Parametry:
- moc: 60W
- barwa swiatta: 4000-4750K (biata neutralna)
- strumien $wietliny: 5400 lumenow
- materiat obudowy: aluminium
- kolor obudowy: biaty
- klosz: mleczny
- napigcie wejsciowe: 220-240V
-CRI> 80
- kat $wiecenia: 120°
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
54 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomi
d.3.2 1301-01 napiecia ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
4 Sala lekcyjna 209
4.1] 45400000-1 | Roboty wykoficzeniowe
55| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, powierzchni m2
d.4.1 0713-01 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na $cianach
Powierzchnia scian- farba emulsyjna
(741+374+1,94+124+197+270+376+123+0,94 + m2 27,15
2,22)
Powierzchnia Scian- farba olejna (1,60m od posadzki)
(12,77+7,68+2,86+ 1,01 + 1,45+ 1,86+ 3,49+ 1,52 + 1,45+ m2 38,80
0,40 + 0,38 + 3,93)
RAZEM 65,95/
56| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, powierzchni m2
d.4.1 0713-02 malowanych z uzupetnieniem ubytkoéw na stropach
(15,68 + 11,87 + 8,93) m2 36,48
RAZEM 38,
57| KNRAT-27 | Gruntowanie reczne podtozy chtonnych m2
d.4.1 0103-05
(741+3,74+194+124+197+270+3,76 + 1,23+ 0,94 + m2 63,63
2,22) + (15,68 + 11,87 + 8,93)
RAZEM 63,63
58| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2
d.4.1 1505-03 powierzchni wewngtrznych - podtozy malowanych. Kolor wybrany
przez Inwestora
(741+374+194+124+197+270+376+123+0,94 + m2 63,63
2,22) + (15,68 + 11,87 + 8,93)
RAZEM 63,63
59|  KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnetrznych| m2
d.4.1 1505-03 - podiozy malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora
analogia
(12,77+7,68+286+ 1,01 +145+ 186+ 3,49+ 152+ 1,45 + m2 38,80
0,40 + 0,38 + 3,93)
RAZEM 38,80
60 KNR-W 2-02 | Obudowa grzejnikw z plyty wicrowej, laminowanej gr. 18 mm z m2
d.4.1 1029-01 elementami zabudowy azurowej. Kolor wybrany przez Inwestora

“ B

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 17024
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(2,65 * 0,90 + 2,40 * 0,90) m2 4,55
RAZEM 4,55
4.2| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne
61 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego szt.
d.4.2| 0401-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00]
62 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych szt.
d.4.2| 0402-05 podtynkowych, natynkowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63| KNR 4-03 Demontaz opraw swietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych | szt.
d4.2] 1134-01 lub metalowym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
64 KNNRS5 Laczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.2| 0306-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.4.2] 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do
10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
66| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu opraw. Panel LED kaseton o wym. kpl.
d.4.2| 0514-06 60.0 x 60.0 x 4.8 cm
Parametry:
- moc: 60W
- barwa $wiatta: 4000-4750K (biata neutralna)
- strumien $wietiny: 5400 lumenoéw
- materiat obudowy: aluminium
- kolor obudowy: biaty
- klosz: mleczny
- napigcie wejsciowe: 220-240V
- CRI> 80
- kat $wiecenia: 120°
6 kpl. 6,00
RAZEM 8,00
67 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomi
d.4.2 1301-01 napiecia ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00|

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 17024




image7.jpg
Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209 w budynku Szkoty Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Sokotach

Kosztorys ofertowy
[ Lp. | Podstawa | Opis [im. ] mos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: Remont kiatki schodowe), korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 1 209 w budynku Szkoly Podstawowe] Im. Adama
Mickiewicza w Sokotach
1 Klatka schodowa
1.1 | 45400000-1 | Roboty wykoriczeniowe
1| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, powierzchni| m2 137,63
d.1.1 0713-01 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na $cianach
przedmiar =
Powierzchnia Scian- farba emulsyjna
(5,71+0,78+3,63+10,80+9,90+4,65+11,40+17,06+
1,74+8,65) 74,32
Powierzchnia scian- farba olejna (1,5m od cokotu)
(2,86+7,20+3,95+8,75+7,08+4,01+9,24+9,14+4 08+
7,00) 63,31
RAZEM 137,63 m2
2 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, powierzchni| m2 65,25
d.1.1 0713-02 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na stropach, biegach
i spocznikach
przedmiar =
Powierzchnia sufitow oraz spodu biegow schodowych-
farba emulsyjna
(3,64+5,94+3,80+5,40+1,82+4,63+5,40+4,85+14,95) 50,43
Powierzchnia bokow biegow schodowych- farba emulsyjna
(0,66+0,70+0,60+0,64) 2,60
Powierzchnia cokofdw na biegach z lastryko- farba olejna
(0,84+0,39+0,98+0,85+1,08) 4,14
Powierzchnia podstopni w biegach z lastryko- farba olejna
(3,51+4,57) 8,08
RAZEM 65,25 m2
3| KNRAT-27 | Gruntowanie reczne podiozy chionnych m2 127,35
d.1.1 0103-05
przedmiar = (5,71 + 0,78 + 3,63 + 10,80 + 9,90 + 4,65 +
11,40+ 17,06 + 1,74 + 8,65) + (3,64 + 5,94 + 3,80 + 5,40 +
1,82+ 4,63 +540 + 4,85 + 14,95) + (0,66 + 0,70 + 0,60 +
0,64) = 127,35 m2
4 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2 127,35
d.1.1 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podiozy malowanych. Kolor
biaty
przedmiar = (5,71 + 0,78 + 3,63 + 10,80 + 9,90 + 4,65 +
11,40 + 17,06 + 1,74 + 8,65) + (3,64 + 5,94 + 3,80 + 5,40 +
1,82 + 4,63 + 5,40 + 4,85 + 14,95) + (0,66 + 0,70 + 0,60 +
0,64) = 127,35 m2
5 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni m2 75,53
d.1.1 1505-03 wewnetrznych - podtozy malowanych. Kolor wybrany przez
analogia Inwestora
przedmiar = (2,86 + 7,20 + 3,95 + 8,75 + 7,08 + 4,01 + 9,24
+9,14 + 4,08 + 7,00) + (0,84 + 0,39 + 0,98 + 0,85 + 1,08) +
(3,51 + 4,57) = 75,53 m2
6 |KNCK-3 0703-| Czyszczenie porgczy drewnianych wraz z uzupetnieniem m 40,80
d.1.1 04 ubytkow
przedmiar = (2,0 * (3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05 + 2,85 + 2,75))
=40,80 m
7 KNR 7-34 Czyszczenie elementow stalowych ze starej farby m2 25,73
d.1.1 0118-02
przedmiar = (1,85 * 1,05) + (1,05 * (3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05
+2,85+2,75)) + (1,58 * 1,50) = 25,73 m2
8 KNR 0-25 | Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukgji stalowych m2 2573
d.1.1 0103-02
przedmiar = (1,85 * 1,05) + (1,05 * (3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05
+2,85+2,75)) + (1,58 * 1,50) = 25,73 m2
9 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m2 1,94
d.1.1 1212-05
przedmiar = (1,85 * 1,05) = 1,94 m2
10 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretow m2 23,79
d.11 1212-05 prostych
przedmiar = (1,05 * (3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05 + 2,85 +
2,75)) + (1,58 * 1,50) = 23,79 m2
11 |KNCK-3 0703- | Malowanie porgczy drewnianych m 20,40
d.1.1 06
przedmiar = (3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05 + 2,85 + 2,75) =
20,40 m

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 17024
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Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209 w budynku Szkoty Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Sokotach

Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. lloé¢ Cena Warto$é
12 KNR 4-01 Rozebranie obudowy grzejnikéw z tralek drewnianych m2 3,74
d.1.1 0426-04
przedmiar = (2,05 * 0,90) + (2,10 * 0,90) = 3,74 m2
13 | KNR-W 2-02 | Obudowa grzejnikow z plyty wiérowej, laminowanej gr. 18 m2 3,74
d.1.1 1029-01 mm z elementami zabudowy azurowej. Kolor wybrany przez
Inwestora
przedmiar = (2,05 * 0,90) + (2,10 * 0,90) = 3,74 m2
Razem dzial: Roboty wykoriczeniowe
1.2 | 45310000-3 | Roboty instalacyjne elekiryczne
14 |KNNR 9 0401-| Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego szt. 3,00
d.1.2 07
przedmiar = 3,00 szt.
15 KNR 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw szt. 3,00
d:1:2 1134-01 sztucznych lub metalowym
przedmiar = 3,00 szt.
16 |KNNR 5 0306- | taczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 3,00
d.1.2 03
przedmiar = 3,00 szt.
17 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw. Panel LED kaseton o kpl. 1,00
d.1.2 0514-06 wym. 60.0 x 60.0 x 4.8 cm
Parametry:
- moc: 60W
- barwa $wiatta: 4000-4750K (biata neutralna)
- strumien $wietiny: 5400 lumendw
- materiat obudowy: aluminium
- kolor obudowy: biaty
- klosz: mleczny
- napiecie wejsciowe: 220-240V
- CRI >80
- kgt Swiecenia: 120°
przedmiar = 1,00 kpl.
18 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw. Panel LED podtuzny kpl. 2,00
d.1.2 0514-06 nascienny
Parametry:
- moc: 60W
- barwa swiatta: 4000-4750K (biata neutralna)
- strumien $wietlny: 5400 lumendéw
- materiat obudowy: aluminium
- kolor obudowy: biaty
- klosz: mleczny
- napiecie wejsciowe: 220-240V
- CRI > 80
- kat $wiecenia: 120°
przedmiar = 2,00 kpl.
19 [KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi 1,00
d.1.2 01 niskiego napigcia ar
przedmiar = 1,00 pomiar
Razem dzial: Roboty Instalacyjne elektryczne
Razem dzlat: Klatka schodowa
2 Korytarz
2.1 | 45400000-1 | Roboty wykoficzeniowe
20 KNR 2-02 Listwy przyscienne drewniane. Demontaz wraz z utylizacjg m 16,94
d.2.1 1113-08
analogia
przedmiar = (4,23 + 4,43 + 0,60 + 2,68 + 3,20 + 1,17 + 0,63)
=16,94 m
21| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, powierzchni| m2 73,35
d.2.1 0713-01 malowanych z uzupetnieniem ubytkdw na $cianach
przedmiar =
Powierzchnia Scian- farba emulsyjna
(10,10+9,38+0,55+2,44+3,33+1,06+0,57+0,95+1,26
+3,82+2,75+1,90) 38,11
Powierzchnia Scian- farba olejna (1,5m od posadzki)
(6,56+4,29+2,74+0,93+4,15+0,78+4,34+1,81+0,98+
0,34+0,39+1,49+3,43+1,83+1,18) 35,24
RAZEM 73,35 m2
22 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, powierzchni| m2 32,79
d.2.1 0713-02 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na stropach
przedmiar =
Powierzchnia sufitow- farba emulsyjna
(26,98+5,81) 32,79

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 17024
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Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209 w budynku Szkoty Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Sokotach

Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosé
RAZEM 32,79 m2
23 | KNRAT-27 | Gruntowanie reczne podtozy chtonnych m2 70,90
d.2.1 0103-05
przedmiar = (10,10 + 9,38 + 0,55 + 2,44 + 3,33 + 1,06 + 0,57
+0,95+ 1,26 + 3,82 + 2,75 + 1,90) + (26,98 + 5,81) = 70,90
m2
24 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2 70,90
d.2.1 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy malowanych. Kolor
wybrany przez Inwestora
przedmiar = (10,10 + 9,38 + 0,55 + 2,44 + 3,33 + 1,06 + 0,57
+0,95+1,26 + 3,82 + 2,75 + 1,90) + (26,98 + 5,81) = 70,90
m2
25 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni m2 35,24
d.2.1 1505-03 wewnetrznych - podtozy malowanych. Kolor wybrany przez
analogia Inwestora
przedmiar = (6,56 + 4,29 + 2,74 + 0,93 + 4,15+ 0,78 + 4,34
+181+098+0,34+039+149+343+1,83+1,18)=
35,24 m2
26 KNR 4-01 Uzupetnienie balustrad stalowych. Spawanie brakujacych m 4,24
d.2.1 1301-09 czterech tralek z ptaskownika 30x4mm
przedmiar = (1,06 * 4,0)=4,24 m
27 KNR 7-34 Czyszczenie elementdw stalowych ze starej farby. Schody m2 19,08
d.2.1 0118-02 azurowe
przedmiar =
Balustrada schodowa
2,20 2,20
Konstrukcja schodow z dwuteownika
((3,00*2,0+2,45+1,90*2,0+0,80*2,0)*0,77) 10,66
Stopnice oraz spocznik (boki i spod)
((1,25%0,30"11,0+1,45*1,25)+((1,25+0,30+1,25)*
0,05)+((1,45+1,25)*0,05)) 6,21
RAZEM 19,08 m2
28 KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowych m2 19,08
d.2.1 0103-02
przedmiar = (2,20) + ((3,00*2,0+2,45+1,90*2,0+ 0,80 *
2,0)*0,77)+((1,25* 0,30 * 11,0 + 1,45 * 1,25) + ((1,25 +
0,30 + 1,25) * 0,05) + ((1,45 + 1,25) * 0,05)) = 19,08 m2
29 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng balustrad z pretéow m2 2,20
d.2.1 1212-05 prostych
przedmiar = 2,20 m2
30 KNK 7-28 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych oraz m2 16,88
d.2.1 0307-07 betonowych
przedmiar = ((3,00 * 2,0 + 2,45+ 1,90 * 2,0 + 0,80 * 2,0) *
0,77) + ((1,25* 0,30 * 11,0 + 1,45 * 1,25) + ((1,25 + 0,30 +
1,25) * 0,05) + ((1,45 + 1,25) * 0,05)) = 16,88 m2
31 KNR 4-01 Rozebranie obudowy grzejnikow z tralek drewnianych m2 1,06
d.2.1 0426-04
przedmiar = (1,12 * 0,95) = 1,06 m2
32 | KNR-W 2-02 | Obudowa grzejnikéw z ptyty wiérowej, laminowanej gr. 18 m2 1,06
d.2.1 1029-01 mm z elementami zabudowy azurowej. Kolor wybrany przez
Inwestora
przedmiar = (1,12 * 0,95) = 1,06 m2
33 KNR 2-02 Listwy przyscienne drewniane. Ksztatt oraz kolor wybrany m 16,94
d.2.1 1113-08 przez Inwestora
przedmiar = (4,23 + 4,43 + 0,60 + 2,68 + 3,20 + 1,17 + 0,63)
=16,94 m
Razem dziat: Roboty wykoriczeniowe
2.2 | 45310000-3 | Roboty Instalacyjne elektryczne
34 |KNNR 9 0401-| Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego szt. 2,00
d.2.2 07
przedmiar = 2,00 szt.
35 |KNNR 9 0402- | Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt. 2,00
d.2.2 05 nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
przedmiar = 2,00 szt.
36 KNR 4-03 Demontaz opraw swietldowkowych z rastrem z tworzyw szt 3,00
d.2.2 1134-01 sztucznych lub metalowym
przedmiar = 3,00 szt.
37 |KNNR 5 0306- | £aczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2,00
d.2.2 03
przedmiar = 2,00 szt.

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 17024
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Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209 w budynku Szkoty Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Sokotach

Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m. llo$¢ Cena Wartosé
38 |KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt. 2,00
d.2.2 03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
przedmiar = 2,00 szt.
39 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw. Panel LED kaseton o kpl. 3,00
d.2.2 0514-06 wym. 60.0 x 60.0 x 4.8 cm
Parametry:
- moc: 60W
- barwa $wiatta: 4000-4750K (biata neutralna)
- strumieri $wietlny: 5400 lumenéw
- materiat obudowy: aluminium
- kolor obudowy: biaty
- klosz: mleczny
- napiecie wejsciowe: 220-240V
- CRI > 80
- kat $wiecenia: 120°
przedmiar = 3,00 kpl.
40 |KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi 1,00
d.2.2 01 niskiego napiecia ar
przedmiar = 1,00 pomiar
Razem dziat: Roboty Instalacyjne elektryczne
Razem dziat: Korytarz
3 Sala lekcyjna 208
3.1 | 45400000-1 | Roboty wykoficzenlowe
41 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, powierzchni| m2 84,75
d.3.1 0713-01 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na s$cianach
przedmiar =
Powierzchnia Scian- farba emulsyjna
(14,39+4,37+14,39+8,15+4,56) 45,86
Powierzchnia scian- farba olejna (1,55m od posadzki)
(14,33+5,19+0,93+14,33+2,05+2,06) 38,89
RAZEM 84,75 m2
42 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, powierzchni| m2 44,86
d.3.1 0713-02 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na stropach
przedmiar =
Powierzchnia sufitow- farba emulsyjna
(13,58+31,28) 44,86
RAZEM 44,86 m2
43 | KNRAT-27 | Gruntowanie reczne podtozy chtonnych m2 90,72
d.3.1 0103-05
przedmiar = (14,39 + 4,37 + 14,39 + 8,15 + 4,56) + (13,58 +
31,28) = 90,72 m2
44 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2 90,72
d.3.1 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy malowanych. Kolor
wybrany przez Inwestora
przedmiar = (14,39 + 4,37 + 14,39 + 8,15 + 4,56) + (13,58 +
31,28) = 90,72 m2
45 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni m2 38,89
d.3.1 1505-03 wewnetrznych - podtozy malowanych. Kolor wybrany przez
analogia Inwestora
przedmiar = (14,33 + 5,19 + 0,93 + 14,33 + 2,05 + 2,06) =
38,89 m2
46 | KNR-W 2-02 | Obudowa grzejnikéw z plyty wiérowej, laminowanej gr. 18 m2 4,26
d.3.1 1025-01 mm z elementami zabudowy azurowej. Kolor wybrany przez
Inwestora
przedmiar = (2,40 * 0,80 + 1,65 * 0,80 + 0,85 * 1,20) = 4,26
m2
47 | KNRAT-55 | Obsadzenie kratki wentylacyjne; szt. 1,00
d.3.1 0108-05
przedmiar = 1,00 szt.
Razem dzial: Roboty wykoriczenlowe
3.2 | 45310000-3 | Roboty Instalacyjne elektryczne
48 |KNNR 9 0401-| Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego szt. 2,00
d.3.2 07
przedmiar = 2,00 szt.
49 |KNNR 9 0402- | Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt. 4,00
d.3.2 05 nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
przedmiar = 4,00 szt.
50 KNR 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw szt. 6,00
d.3.2 1134-01 sztucznych lub metalowym
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Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209 w budynku Szkoty Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Sokotach

Kosztorys ofertowy
Lp. Podstawa Opis j.m llo$¢ Cena Wartos¢
przedmiar = 6,00 szt.
51 |KNNR 5 0306- | Laczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. 2,00
d.3.2 03
przedmiar = 2,00 szt.
52 |KNNR 5 0308- | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt. 4,00
d.3.2 03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mmz2
przedmiar = 4,00 szt.
53 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw. Panel LED kaseton o kpl. 6,00
d.3.2 0514-06 wym. 60.0 x 60.0 x 4.8 cm
Parametry:
- moc: 60W
- barwa swiatta: 4000-4750K (biata neutralna)
- strumien $wietlny: 5400 lumendw
- materiat obudowy: aluminium
- kolor obudowy: biaty
- klosz: mleczny
- napiecie wejsciowe: 220-240V
- CRI> 80
- kat Swiecenia: 120°
przedmiar = 6,00 kpl.
54 |[KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi 1,00
d.3.2 01 niskiego napigcia ar
przedmiar = 1,00 pomiar
Razem dzial: Roboty Instalacyjne elektryczne
Razem dzlat: Sala lekcyjna 208
4 Sala lekcyjna 209
4.1 | 45400000-1 | Roboty wykoficzeniowe
55 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, powierzchni| m2 65,95
d.4.1 0713-01 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na $cianach
przedmiar =
Powierzchnia scian- farba emulsyjna
(7,41+3,74+1,94+1,24+1,97+2,70+3,76+1,23+0,94+
2,22) 27,15
Powierzchnia scian- farba olejna (1,60m od posadzki)
(12,77+7,68+2,86+1,01+1,45+1,86+3,49+1,52+1 45
+0,40+0,38+3,93) 38,80
RAZEM 65,95 m2
56 | KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, powierzchni| m2 36,48
d.4.1 0713-02 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na stropach
przedmiar = (15,68 + 11,87 + 8,93) = 36,48 m2
57 | KNR AT-27 | Gruntowanie reczne podtozy chtonnych m2 63,63
d.4.1 0103-05
przedmiar=(7,41+374 + 1,94 +124 + 1,97+ 270+ 3,76
+1,23+0,94 +2,22) + (15,68 + 11,87 + 8,93) = 63,63 m2
58 | KNR2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2 63,63
d.4.1 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podiozy malowanych. Kolor
wybrany przez Inwestora
przedmiar = (7,41+3,74 + 1,94 + 1,24 + 1,97 + 2,70 + 3,76
+1,23+0,94 +2,22) + (15,68 + 11,87 + 8,93) = 63,63 m2
59 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni m2 38,80
d.4.1 1505-03 wewnetrznych - podtozy malowanych. Kolor wybrany przez
analogia Inwestora
przedmiar = (12,77 + 7,68 + 2,86 + 1,01 + 1,45 + 1,86 + 3,49
+1,52+ 1,45+ 0,40 + 0,38 + 3,93) = 38,80 m2
60 | KNR-W 2-02 | Obudowa grzejnikow z ptyty widrowej, laminowanej gr. 18 m2 4,55
d.4.1 1029-01 mm z elementami zabudowy azurowej. Kolor wybrany przez
Inwestora
przedmiar = (2,65 * 0,90 + 2,40 * 0,90) = 4,55 m2
Razem dzial: Roboty wykoriczeniowe
4.2 | 45310000-3 | Roboty Instalacyjne elektryczne
61 |KNNR 9 0401-| Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego szt. 1,00
d.4.2 07
przedmiar = 1,00 szt.
62 | KNNR 9 0402- | Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych szt. 2,00
d.4.2 05 nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych
przedmiar = 2,00 szt.
63 KNR 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw szt 3,00
d.4.2 1134-01 sztucznych lub metalowym

przedmiar = 3,00 szt.
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Remont klatki schodowej, korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 i 209 w budynku Szkoty Podstawowej im. Adama
Mickiewicza w Sokotach

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa

Opis

jem.

llosé

Cena

Warto$¢

64 | KNNR 5 0306-
d.4.2 03

taczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej

szt

1,00

przedmiar = 1,00 szt.

65 | KNNR 5 0308-
d.4.2 03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwéjne o
obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

szt

2,00

przedmiar = 2,00 szt.

66 | KNR-W 5-08
d.4.2 0514-06

Montaz na gotowym podiozu opraw. Panel LED kaseton o
wym. 60.0 x 60.0 x 4.8 cm

Parametry:

- moc: 60W

- barwa $wiatta: 4000-4750K (biata neutralna)
- strumien $wietiny: 5400 lumenéw

- materiat obudowy: aluminium

- kolor obudowy: biaty

- klosz: mleczny

- napigcie wejsciowe: 220-240V

- CRI> 80

- kat Swiecenia: 120°

kpl.

przedmiar = 6,00 kpl.

67 [KNNR 5 1301-
d.4.2 01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego
niskiego napigcia

pomi
ar

1,00

przedmiar = 1,00 pomiar

Razem dzlat: Roboty Instalacyjne elektryczne

Razem dzlak: Sala lekcyjna 209

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Przedmiar

[PIIR_; DIM Podstawa | Opis i wyliczenia [jom. | Poszcz. [ Razem
EDMIAR: Remont kiatki schod , korytarza oraz sal lekcyjnych nr 208 | 209 w b! odstawowe)] Im. Adama
Mickiewicza w Sokolach i NpRESEETE -
1 Klatka schodowa
1.1] 45400000-1 | Roboty wykoficzeniowe
1] KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, powierzchni m2
d.1.1 0713-01 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na $cianach
Powierzchnia Scian- farba emulsyjna
(85,71 +0,78+3,63+10,80+9,90+4,65+11,40+ 17,06+ 1,74 + | m2 74,32
,65)
Powierzchnia Scian- farba olejna (1,5m od cokotu)
(286+7,20+3,95+8,75+7,08+4,01+9,24 +9,14 + 4,08 + m2 63,31
7.00)
RAZEM 137,63
2| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, powierzchni m2
d.1.1 0713-02 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na stropach, biegach i
spocznikach
Powierzchnia sufitow oraz spodu biegow schodowych- farba
emulsyjna
(3,64 +5,94 + 3,80 + 5,40 + 1,82 + 4,63 + 5,40 + 4,85 + 14,95) m2 50,43
Powierzchnia bokow biegow schodowych- farba emulsyjna
(0,66 + 0,70 + 0,60 + 0,64) m2 2,60
Powierzchnia cokotow na biegach z lastryko- farba olejna
(0,84 + 0,39+ 0,98 + 0,85 + 1,08) m2 4,14
Powierzchnia podstopni w biegach z lastryko- farba olejna
(3,51 +4,57) m2 8,08
RAZEM 65,25
3| KNRAT-27 | Gruntowanie reczne podtozy chionnych m2
d.1.1 0103-05
(5,71+0,78+3,63+10,80+9,90 +4,65+ 11,40+ 17,06 + 1,74 + | m2 127,35
8,65) + (3,64 +594 +3,80+540 + 1,82 +4,63+540+4,85+
14,95) + (0,66 + 0,70 + 0,60 + 0,64)
RAZEM 127,35
4| KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2
a.1.1 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy malowanych. Kolor biaty
(5,71+0,78+3,63+10,80+9,90 +4,65+ 11,40+ 17,06 + 1,74 + | m2 127,35
8,65) + (3,64 +594 +3,80+540 +1,82+4,63+540+4,85+
14,95) + (0,66 + 0,70 + 0,60 + 0,64)
RAZEM 127,35
5| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnetrznych| m2
d.1.1 1505-03 - podtozy malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora
analogia
(2,86 +7,20+3,95+8,75+7,08+4,01+9,24 +9,14 + 4,08 + m2 75,53
7,00) + (0,84 + 0,39 + 0,98 + 0,85 + 1,08) + (3,51 +4,57)
RAZEM 75,53
6 KNCK-3 Czyszczenie poreczy drewnianych wraz z uzupetnieniem ubytkéw | m
d.1.1 0703-04
(2,0*(3,20 + 3,45+ 4,10 + 4,05 + 2,85 + 2,75)) m 40,80
RAZEM 40,80
7| KNR7-34 | Czyszczenie elementow stalowych ze starej farby m2
d.1.1 0118-02
(1,85*1,05) +(1,05* (3,20 +3,45+4,10+4,05+285+2,75)) + | m2 25,73
(1,58 * 1,50)
RAZEM 25,73
8| KNR 0-25 Qdttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukgji stalowych m2
d.1.1 0103-02
(1,85*1,05) +(1,05* (3,20 +345+4,10 + 4,05+ 2,85+ 2,75)) + | m2 25,73
(1,58 * 1,50)
RAZEM 25,73
9] KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat z pretéw prostych m2
d.1.1 1212-05
(1,85 * 1,05) m2 1,94
RAZEM 1,94
10| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.1.1 1212-05
(1,05* (3,20 + 3,45 + 4,10 + 4,05 + 2,85 + 2,75)) + (1,58 * 1,50) m2 23,79
RAZEM 23,79
11 KNCK-3 Malowanie poreczy drewnianych m
a1 0703-06
(3,20 +3,45+4,10 + 4,05 + 2,85 + 2,75) m 20,40
RAZEM 20,40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNR 4-01 Rozebranie obudowy grzejnikow z tralek drewnianych m2
d.1.1 0426-04
(2,05 *0,90) + (2,10 * 0,90) m2 3,74
RAZEM 3,74
13| KNR-W 2-02 | Obudowa grzejnikéw z ptyty wiérowej, laminowanej gr. 18 mm z m2
d.1.1 1029-01 elementami zabudowy azurowej. Kolor wybrany przez Inwestora
(2,05 *0,90) + (2,10 * 0,90) m2 3,74
RAZEM 3,74
1.2| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elekiryczne
14 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego szt.
d.1.2| 0401-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15| KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych | szt.
d.1.2 1134-01 lub metalowym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
16 KNNR 5 taczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.1.2 0306-03
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
17| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu opraw. Panel LED kaseton o wym. kpl.
d.1.2 0514-06 60.0 x 60.0 x 4.8 cm
Parametry:
- moc: 60W
- barwa $wiatta: 4000-4750K (biata neutralna)
- strumien swietlny: 5400 lumenow
- materiat obudowy: aluminium
- kolor obudowy: biaty
- klosz: mleczny
- napiecie wejsciowe: 220-240V
- CRI >80
- kat $wiecenia: 120°
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu opraw. Panel LED podtuzny kpl.
d.1.2 0514-06 nascienny
Parametry:
- moc: 60W
- barwa $wiatta: 4000-4750K (biata neutralna)
- strumien Swietiny: 5400 lumenow
- materiat obudowy: aluminium
- kolor obudowy: biaty
- klosz: mleczny
- hapigcie wejsciowe: 220-240V
-CRI>80
- kat Swiecenia: 120°
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
19 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomi
d.1.2 1301-01 napiecia ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
2 Korytarz
2.1| 45400000-1 | Roboty wykoficzenlowe
20| KNR 2-02 Listwy przyscienne drewniane. Demontaz wraz z utylizacjg m
d.2.1 1113-08
analogia
(423 +4,43+0,60+2,68+3,20+ 1,17 +0,63) m 16,94
RAZEM 16,94
21| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, powierzchni m2
d.2.1 0713-01 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na $cianach
Powierzchnia scian- farba emulsyjna
(10,10+9,38 + 0,55+ 2,44 + 3,33 + 1,06 + 0,57 + 0,95 + 1,26 + m2 38,11
3,82+2,75 +1,90)
Powierzchnia scian- farba olejna (1,5m od posadzki)
(6,56 +4,29+2,74+093+4,15+0,78 +4,34 + 1,81 + 0,98 + m2 35,24
0,34 + 0,39 + 1,49 + 3,43 + 1,83 + 1,18)
RAZEM 73,35|
22 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, powierzchni m2
d.21 0713-02 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na stropach
Powierzchnia sufitow- farba emulsyjna
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(26,98 + 5,81) m2 32,79
RAZEM 32,79
23| KNR AT-27 | Gruntowanie reczne podtozy chtonnych m2
d.2.1 0103-05
(10,10+9,38+0,55+2,44 +333+ 1,06 +0,57+ 0,95+ 1,26 + m2 70,90
3,82+ 2,75 +1,90) + (26,98 + 5,81)
RAZEM 70,80
24| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2
d.2.1 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy malowanych. Kolor wybrany
przez Inwestora
(10,10+9,38 + 0,55+ 2,44 + 3,33+ 1,06 + 0,57 + 0,95 + 1,26 + m2 70,90
3,82 +2,75 + 1,90) + (26,98 + 5,81)
RAZEM 70,90
25| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnetrznych| m2
d.2.1 1505-03 - podtozy malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora
analogia
(6,56 +4,29+2,74+0,93+4,15+ 0,78 + 4,34 + 1,81 + 0,98 + m2 35,24
0,34 + 0,39 + 1,49 + 3,43 + 1,83 + 1,18)
RAZEM 35,24
26| KNR 4-01 Uzupetnienie balustrad stalowych. Spawanie brakujgcych czterech| m
d.2.1 1301-09 tralek z plaskownika 30x4mm
(1,06 * 4,0) m 4,24
RAZEM 4,24
27| KNR 7-34 Czyszczenie elementow stalowych ze starej farby. Schody m2
d.2.1 0118-02 azurowe
Balustrada schodowa
2,20 m2 2,20
Konstrukcja schodow z dwuteownika
((3,00*2,0+245+1,90*2,0+0,80*2,0)*0,77) m2 10,66
Stopnice oraz spocznik (boki i spéd)
((1,25*0,30* 11,0 + 1,45 * 1,25) + (1,25 + 0,30 + 1,25) * 0,05) + | m2 6,21
((1,45 + 1,25) * 0,05))
RAZEM 19,
28| KNR0-25 | Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukciji stalowych m2
d.2.1 0103-02
(2,20) + ((3,00* 2,0 +2,45+ 1,90 *2,0 + 0,80 * 2,0) * 0,77) + m2 19,08
((1,25*0,30* 11,0 + 1,45 1,25) + (1,25 + 0,30 + 1,25) * 0,05) +
((1,45 + 1,25) * 0,05))
RAZEM 19,08
29| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z pretéw prostych m2
d.2.1 1212-05
2,20 m2 2,20
RAZEM 2,20
30| KNK 7-28 Malowanie farba olejna elementéw metalowych oraz betonowych | m2
d.2.1 0307-07
((3,00*2,0+245+1,90*2,0+0,80*2,0)*0,77) + ((1,25* 0,30 *| m2 16,88
11,0 + 1,45 * 1,25) + ((1,25 + 0,30 + 1,25) * 0,05) + ((1,45 + 1,25) *
0,05))
RAZEM 16,
31 KNR 4-01 Rozebranie obudowy grzejnikow z tralek drewnianych m2
.2, 0426-04
(1,12 *0,95) m2 1,06
RAZEM 1,06
32| KNR-W 2-02 | Obudowa grzejnikow z plyty widrowej, laminowanej gr. 18 mm z m2
d.2.1 1029-01 elementami zabudowy azurowej. Kolor wybrany przez Inwestora
(1,12 *0,95) m2 1,06
RAZEM 1,06
33| KNR 2-02 Listwy przyscienne drewniane. Ksztatt oraz kolor wybrany przez m
d.2.1 1113-08 Inwestora
(4,23+4,43+0,60+2,68+3,20+1,17 + 0,63) m 16,94
RAZEM 16,94/
2.2| 45310000-3 | Roboty Instalacyjne elekiryczne
34|  KNNR9 Demontaz nieuszczelnionego facznika podtynkowego szt.
d.2.2 0401-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35 KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych szt.
d.2.2| 0402-05 podtynkowych, natynkowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36/ KNR 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych | szt.
d.2.2 1134-01 lub metalowym
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37| KNNR5 Laczniki podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.2.2| 0306-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2.2 0308-03 podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do
10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podiozu opraw. Panel LED kaseton o wym. kpl.
d.2.2| 0514-06 60.0 x 60.0 x 4.8 cm
Parametry:
- moc: 60W
- barwa swiatta: 4000-4750K (biata neutralna)
- strumien $wietiny: 5400 lumenéw
- materiat obudowy: aluminium
- kolor obudowy: biaty
- klosz: mleczny
- napiecie wejsciowe: 220-240V
- CRI >80
- kat $wiecenia: 120°
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
40 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomi
d.2.2 1301-01 napiecia ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
3 Sala lekcyjna 208
3.1| 45400000-1 | Roboty wykoriczeniowe
41] KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych, powierzchni m2
d.3.1 0713-01 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na $cianach
Powierzchnia scian- farba emulsyjna
(14,39 + 4,37 + 14,39 + 8,15 + 4,56) m2 45,86
Powierzchnia scian- farba olejna (1,55m od posadzki)
(14,33 +5,19 + 0,93 + 14,33 + 2,05 + 2,06) m2 38,89 _‘
RAZEM 84,75
42| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, powierzchni m2
d.3.1 0713-02 malowanych z uzupetnieniem ubytkéw na stropach
Powierzchnia sufitow- farba emulsyjna
(13,58 + 31,28) m2 44,86
RAZEM 44,
43| KNRAT-27 | Gruntowanie reczne podiozy chtonnych m2
d.3.1 0103-05
(14,39 + 4,37+ 14,39 + 8,15 +4,56) + (13,58 + 31,28) m2 90,72
RAZEM 90,72
44| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi m2
d.3.1 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy malowanych. Kolor wybrany
przez Inwestora
(14,39 +4,37 + 14,39 + 8,15 + 4,56) + (13,58 + 31,28) m2 90,72
RAZEM 90,72
45|  KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi powierzchni wewnetrznych| m2
d.3.1 1505-03 - podtozy malowanych. Kolor wybrany przez Inwestora
analogia
(14,33 +5,19 + 0,93 + 14,33 + 2,05 + 2,06) m2 38,89
RAZEM 38,89
46| KNR-W 2-02 | Obudowa grzejnikow z plyty wiérowej, laminowanej gr. 18 mm z m2
d.3.1 1029-01 elementami zabudowy azurowej. Kolor wybrany przez Inwestora
(2,40*0,80+1,65* 0,80 + 0,85 * 1,20) m2 4,26
RAZEM 4,26
47| KNRAT-55 | Obsadzenie kratki wentylacyjnej szt.
d.3.1 0108-05
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.2| 45310000-3 | Roboty Instalacyjne elektryczne
48 KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego szt.
d.3.2| 0401-07
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